**Gewichte Zubehör - Hyundai D34 100kVA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Part** | **P/N** | **Gewicht [in kg]** | **Kommentar** |
| UREA-Tank (15L) | 450106-00240B | 18,5 |  |
| UREA-Tank (30L) | 450106-00241B | 19,5 |  |
| Kabelbaum | 310207-10463 | 7,2 |  |
| ECU | N/A | 0,8 |  |
| Kraftstofffilter inkl. Halterung | 400403-00620C | 2,5 |  |
| UREA-Druckleitung (2m) | 420108-02371 | 0,170 |  |
| Kühlmittelausgleichsbehälter – Motor | 60.06167-6004 | 0,2 |  |
| Kühlmittelausgleichsbehälter – UREA-System | 420211-01467A | 0,9 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |